
Инструкция по эксплуатации



Пылесос для химчистки

TB-115

Пожалуйста, перед использованием, внимательно изучите данную инструкцию!

Оглавление


1. Общее описание 2
2. Комплектация 3
3. Характеристики 3
4. Предупреждения 4

5. Подготовка к работе 8

6. Использование 8

7. Обслуживание 10

## Общее описание



Выключатель




Рукоятка

Шланг для химии

Гнездо для шланга



Комплектация

Стандартные аксессуары



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Насадка большая | 1 шт. | Насадка малая | 1 шт. |
| Насадка для обивки | 1 шт. | Шланг 2.5 м (с подачей химии) | 1 шт. |
| Насадка щелевая | 1 шт. | Адаптор | 1 шт. |
| Фильтр-корзина | 1 шт. | Щетка круглая | 1 шт. |
| Трубки | 2 шт. |  | |

# Характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | Пылесос для химчистки | Артикул: | TB-115 |
| Рабочее напряжение: | 220V/50HZ | Мощность: | 1200W |
| Мощность всасывания: | 18 KPA | Емкость бака: | 30 л |
| Уровень шума: | 78-80 dB(A) | Вес: | 7.5 кг |
| Размер упаковки: | 470\*430\*720 мм | | |
| Производственный стандарт: |  | | |



Предупреждения

Предупреждения

**ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно изучите инструкцию по безопасности.**

1. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
2. Перед применением убедитесь, что к использованию данного агрегата допущены лица, прошедшие надлежащую подготовку по его эксплуатации.
3. Используйте входной патрубок пылесоса только в целях, указанных в инструкции.
4. Если из агрегата вытекает жидкость, немедленно отключите его.
5. Регулярно производите очистку клапана уровня воды и проверяйте его на наличие повреждений.
6. Не используйте пылесос без фильтра. Своевременно производите замену поврежденных фильтров.
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЯ. При использовании удлинителя (в случае большого расстояния до источника питания) применяйте кабель достаточного сечения и не слишком большой длины. Иначе это отрицательно скажется на работе пылесоса. При работе вне зданий применения удлинитель, подходящий для наружных работ.
8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НАПРЯЖЕНИИ: перед подключением пылесоса к источнику питания (розетке), убедитесь, что подаваемое напряжение соответствует указанному на заводской табличке пылесоса. Источник питания с напряжением, превышающим указанное для пылесоса, может привести к СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ оператора, а также к повреждению пылесоса. Если вы сомневаетесь, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЫЛЕСОС В РОЗЕТКУ. Использование источника питания с напряжением ниже номинального значения на заводской табличке опасно для двигателя.
9. ИЗБЕГАЙТЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ЗАПУСКА. Убедитесь, что кнопка выключатель находится в положении ВЫКЛ при подключении к сети.

10. Не пытайтесь производить всасывание легковоспламеняющихся материалов, пиротехнических изделий, зажженных сигарет, горячего пепла, горячей металлической стружки, острых предметов (таких, как лезвия, иглы, битое стекло и т. п.)

11. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АГРЕГАТ ВБЛИЗИ БЕНЗИНА, ГАЗА, КРАСКИ, КЛЕЯ ИЛИ ДРУГИХ ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. Выключатель может искрить при включении и выключении. То же самое происходит и с коммутатором двигателя во время работы. Это может привести к взрыву.

12. Никогда не собирайте пылесосом токсичные, канцерогенные, горючие или другие опасные материалы, такие как асбест, мышьяк, барий, бериллий, свинец, пестициды или другие опасные для здоровья материалы.

13. Никогда не используйте пылесос под дождем

14. Не используйте пылесос вблизи источников тепла (печей и т.п.).

15. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Не допускайте контакта с заземленными поверхностями, например, с такими, как: трубы, радиаторы, плиты, корпуса холодильников.

16. Не блокируйте воздуховоды. Эти отверстия позволяют охлаждать двигатель. Следует тщательно избегать блокировки, иначе двигатель сгорит из-за отсутствия вентиляции.

17. Во время работы всегда сохраняйте правильное положение тела и баланс равновесия.

18. НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЙТЕ ШНУР. Никогда не перемещайте пылесос, дергая его за кабель. Всегда храните пылесос отключенным от сети. Избегайте источников тепла вблизи места хранения агрегата.

19. Не скручивайте и не тяните шланг. Не наступайте на него.

20. Немедленно прекратите работу в случае обнаружения плохой производительности или нестандартной ситуации в процессе уборки.

21. ОТКЛЮЧИТЕ ПЫЛЕСОС в случае, если он не используется, перед сервисным обслуживанием, перед заменой рабочих насадок.

22. Очищайте и обслуживайте пылесос сразу после каждого использования. Храните его всегда в состоянии готовности к продолжению работы.

23. БЕРЕЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С ПЫЛЕСОСОМ. Храните агрегат чистым для нормальной и безопасной работы. Следуйте инструкциям при смене рабочих аксессуаров: периодически проверяйте состояние электрического кабеля, если он поврежден, обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены. Периодически проверяйте состояние трубок и, если они повреждены, произведите их замену. Храните аксессуары в чистом сухом виде, избегайте попадания на них масел и нефтепродуктов.

24. ПРОВЕРЯЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ. Перед последующим использованием пылесоса, осуществите проверку его элементов на предмет возможных повреждений. Необходимо убедиться, что детали будут работать корректно и выполнять свои функции. Проверьте сопряжение подвижных элементов пылесоса (корпусных деталей, замков, насадок и др.) и других элементов конструкции, которые могут повлиять на работу агрегата. Поврежденные или сломанные детали или элементы следует своевременно отремонтировать или заменить, обратившись в авторизованный сервисный центр (если иное не указано в настоящем руководстве). Неисправные переключатели так же необходимо заменить в авторизованном сервисном центре. Не используйте агрегат, если выключатель не включает или не выключает его.

25. ЗАМЕНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ. При работе с пылесосом используйте только оригинальные детали и элементы.

26. ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА. В случае отсутствия использования пылесоса, его следует хранить в сухом закрытом помещении.

27. Будьте аккуратны при использовании пылесоса. Грубое обращение может привести к поломке даже самого надежного агрегата.

28. Для очистки и протирки пылесоса не допускается использование бензина, растворителей или моющих химических составов. Это может привести к коррозии, изменению цвета и растрескиванию поверхности.

29. Не используйте пылесос в непроветриваемых закрытых помещениях, где могут быть легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или токсичные пары (краски, бензина и т.п.), а также в местах скопления взрывоопасной пыли.

30. Не оставляйте электрический кабель на полу после использования пылесоса, об него можно споткнуться или это может привести пылесос к повреждению.

31. Не выполняйте работы находясь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

32. В случае проведения работ в запыленной среде используйте респиратор.

33. Пылесос не предназначен для использования его маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без осуществления контроля над ними.

34. Не допускается использование пылесоса маленькими детьми для игр.

35. Никогда не беритесь за электрический кабель влажными или мокрыми руками.

36. Будьте предельно осторожны при проведении работ на лестницах.

### Подготовка к работе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед началом работы убедитесь, что агрегат отключен от сети.


1. Вставьте шланг во всасывающее отверстие и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке.

2. Установите трубку и щетку, как показано на рисунке.


3. После окончания работы отсоедините шланг повернув его против часовой стрелки.

### Использование

1. Для запуска пылесоса установите выключатель в положение “I”. Для его отключения установите выключатель в положение “0”.



1. Используйте рукоятку, чтобы поднять или переместить пылесоc.





Щелевая насадка может использоваться для очистки в углах или труднодоступных участках.

Малая щетка может использоваться для очистки мебели, обивки или других поверхностей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не используйте бензин, растворители, спирты и т. п. Это может привести к изменению цвета, деформации или появлению трещин.

# Очистка и замена фильтра

\* Мощность всасывания, заметно снизится, если бак будет заполнен. Для удачной работы, пожалуйста, вовремя опорожняйте бак.


1. Ослабьте 2 клипсы, переведя их положение открывания
2. Медленно и аккуратно отсоедините головную часть



1. Снимите фильтр и произведите его очистку
2. Затем, соберите агрегат в обратном порядке
3. Если фильтр поврежден, произведите его замену

**Примечание: если не получается произвести установку головной части, проверьте положение фильтра и переведите его в правильную позицию.**

# Электрическая схема



## Очистка и обслуживание

Забитый пылью фильтр, предварительный фильтр и демпфер вызывают плохую производительность всасывания. Время от времени прочищайте фильтры и демпферы. Чтобы удалить пыль или частицы, прилипшие к фильтрам, быстро встряхните нижнюю часть рамы несколько раз.

Периодически промывайте фильтр водой, ополаскивайте и тщательно просушивайте в тени перед дальнейшим использованием. Никогда не мойте фильтры в стиральной машине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

* Не трите и не царапайте порошковый фильтр, предварительный фильтр или демпфер
* Фильтры являются расходными материалами, поэтому рекомендуется иметь их в запасе.